**Préparation du TP2**

A partir du fichier ATCommandSet.pdf disponible en pièce jointe de ce cours, lister les commandes uart à envoyer pour :

* Tester si la liaison avec le micro-controleur est bien active : **AT**
* Verifier la version du software embarqué dans le module : **AT+VERSION ?**
* Remettre le périphérique à sa configuration par défaut : **AT+ORGL**
* Changer le nom du module bluetooth (très important pour différencier tous les : modules dans la salle) : **AT+NAME = EstherFarah**
* Mettre le module en mode Master : **AT+ROLE=Param1**
* Changer le mot de passe d'accès au bluetooth : **AT+PSWD = 2468**
* Changer le baudrate de la liaison à 38400 baud/s : **AT + UART = 38400**